河池市大任产业园江南污水处理厂

（一期）工程项目

竣工环境保护验收监测方案

2025年7月3日
表1     监测信息表

	委托方

信息
	单位名称
	河池市国投水务环保投资运营集团有限公司

	
	地址
	广西河池市工业园区大任产业园
	邮政编码
	54700

	
	联系电话/邮箱
	17707880512
	联系人
	谢工

	受检方

信息
	单位名称
	河池市国投水务环保投资运营集团有限公司

	
	地址
	广西河池市工业园区大任产业园

	
	联系电话/邮箱
	17707880512
	联系人
	谢工


1项目概况

（1）项目名称：河池市大任产业园江南污水处理厂（一期）工程项目

（2）项目性质：新建

（3）建设地点：广西河池市工业园区大任产业园入园二级路北侧、工业大道西侧，项目中心坐标为东经：108°13′25.66″,北纬24°35′57.79″。
（4）项目基本情况：本工程主要包括包括工业废水处理系统和生活污水处理系统，其中工业污水处理规模为3000m3/d、生活污水处理规模为900 m3/d。项目污水利用园区排水管网进行收集，即各企业的生活污水、生产废水预处理达到对应行业的间接排放标准后，生活污水经园区生活污水管网、生产废水经园区工业污水管网分别收集至本项目生活污水、工业污水处理系统进行处理。

（5）废水：

园区内工业企业按照环保要求，凡有国家行业水污染排放标准的，自行设置污水处理设施，将污水处理达到对应行业的间接排放标准后方可排入园区污水管网，收集至本工程集中处理。本工程尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）表1基本控制项目一级B标准和表2部分一类污染物最高允许排放浓度，经尾水管网泵至龙江河右岸拉浪电站下游1130米处（东经108°16′22.32″ ,北纬24°34′47.26″）排放。

2监测内容

（1）环境质量现状监测
①地下水监测点：本次验收监测设置1个地下水监测点。

污染源监测
①无组织废气监测：本次验收监测共设4个无组织废气监测点。

②废水监测：本次验收监测共设2个废水监测点。

③噪声监测：本次验收监测共设4个点位。
3.1 环境质量现状监测

3.1.1地下水

共布设1个地下水监测点，具体下表1。

表-1  地下水监测点位基本情况一览表

	监测点位及序号
	监测因子
	监测频次及时间
	与项目的距离及上下游关系
	监测方法及评价标准

	1#项目北面厂界
	K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH值、耗氧量、氨氮、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、氯化物、氟化物、挥发酚、氰化物、溶解性总固体、浑浊度、汞、铅、砷、镉、铝、铁、锰、六价铬、锌、锡、总大肠菌群、总磷、硫化物、石油类、阴离子表面活性剂、铊、二氯甲烷
	2天，每天每个点位采样2次
	厂区下游
	《地下水环境监测技术规范》（HJ/T 164-2004）、《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准


3.2污染源监测
3.2.1无组织废气
共布设4个无组织废气监测点，具体见下表2。监测期间同步记录风向、风速、气温、大气压、湿度等常规气象参数。 

表2   无组织废气监测点位基本情况一览表

	监测点位及序号
	相对项目位置及距离
	监测

因子
	监测频次及时间
	备注（极坐标、风向位置）
	监测方法及评价

标准

	1#
	厂界上风向
	硫化氢、氨气、臭气浓度、非甲烷总烃
	连续监测2天，3次/天
	/
	《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	2#
	厂界下风向
	
	
	
	

	3#
	厂界下风向
	
	
	
	

	4#
	调节池
	甲烷
	连续监测2天，3次/天
	
	


注：项目监测布点图中根据项目所在区域主导风向进行布点，实际监测时应根据监测当天风向调整上、下风向点位。

3.2.2废水
共布设2个废水监测点，具体下表3。

表3  废水监测点位基本情况一览表

	监测点位及序号
	监测因子
	监测频次及时间
	监测方法及评价标准

	1#工业废水

进水口
	总锑,总镍,总锌,总有机碳,硫化物,总汞,五日生化需氧量,二氯甲烷,色度,pH值，水温，悬浮物,总砷,氟化物（以F-计）,六价铬,烷基汞,总镉,氨氮（NH3- N）,急性毒性,化学需氧量,阴离子表面活性剂,总铬,总铊,硝基苯类,流量,总铅,挥发酚,总锡,苯胺类,总铜,总氰化物,粪大肠菌群数（个/L）,总氮（以N计）,总磷（以P计）,石油类,动植物油
	2天，每天采样4次
	《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019）、《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB21904-2008）

	2#废水排放口
	
	2天，每天采样4次
	《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019）、《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB21904-2008）


3.2.3噪声
共布设4个噪声监测点，具体下表4。 

表4   噪声监测点位基本情况一览表

	监测点位及序号
	监测因子
	监测频次及时间
	监测方法及评价标准

	1#项目东北面厂界
	等效连续A声级：Leq（A）
	2天，每天的昼间（6:00~22:00）、夜间（22:00~次日6:00）各测量一次
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准

	2#项目东南面厂界
	
	
	

	3#项目西南面厂界
	
	
	

	4#项目西北面厂界
	
	
	


4 工作进度
监测时间在2025年7月上旬，2025年7月20日前提交监测结果（电子版），7月21日前提交监测报告（纸质版）。

5 成果要求
报告采用A4纸打印、印刷出版，报告采用Word编辑，附现场监测监测点位及采样照片。

6 成果验证
成果验证分为两个阶段：

（1）完成监测工作后形成的监测报告电子版提交给委托单位进行确认，经验证后再出版正式的监测报告；

（2）监测报告与项目的验收报告一起接受环保部门组成的专家评审，监测报告应通过评审乃至满足报告要求。

