大任产业园江南污水处理厂（一期）

安防系统升级改造方案

门禁
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汽车通道门禁

道路宽5.8米。

要求：保留原有申缩门。车辆进入厂内需通过自动识别系统对已录有车牌的车辆通行，自动开关申缩门。未录车牌的车辆需通过本单位人员同意并打开申缩门方可进入。

车辆出厂无需进行车牌识别。有车辆出厂时自动开关申缩门。

员工通道门禁

门宽1.73米，高3米。员工进出小门宽1.18米，高2.1米。

要求：员工进出厂需通过人脸识别系统，自动开关电磁门。外来人员需通过本单位人员同意并打开电磁门方可出入。

二、维修增加监控系统摄相头

安防系统升级改造，需维修新增摄像头（海康）、电箱、网络交换机、显示屏幕等核心设备。
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