项目投资设备及具体参数要求

项目投资设备要求为国内一线品牌。

	项目投资配置

	

	序号
	名称
	产品类别
	商品名称（开票名称）
	技术规格
	单位
	数量
	备注

	一、停车诱导和反向寻车

	1
	出入口停车产品
	车位相机
	视频车位检测器
	相机内置高亮车位状态指示灯，支持红、绿、黄、蓝、品红、青、白七种颜色，可以自定义不同车位状态的显示颜色。支持三路外置灯扩展.
	个
	280
	单双三车位对应的车位相机

	
	
	
	
	传感器类型 CMOS
	
	
	

	
	
	
	
	镜头焦距 2.8mm
	
	
	

	
	
	
	
	视频车位检测 实时视频车位检测识别智能算法
	
	
	

	
	
	
	
	管理车位数 一车位、二车位、三车位
	
	
	

	
	
	
	
	车牌识别准确率 ≥99%
	
	
	

	
	
	
	
	车位检测时间 ≤5S
	
	
	

	
	
	
	
	车牌检出时间 ≤5S
	
	
	

	
	
	
	
	无牌车检测 支持
	
	
	

	
	
	
	
	LED指示灯 可支持红、绿、黄、蓝、品红、青、白七种颜色
	
	
	

	
	
	
	
	识别车牌类型蓝牌、黑牌、新能源、警牌、单层武警、双层武警、单层军牌、双层军牌、 单层黄牌、双层黄牌、挂车、港牌、澳牌、使馆、领馆、教练牌、民航牌、战区牌等国内标准牌照
	
	
	

	
	
	
	
	曝光时间 1/25s～1/10000s
	
	
	

	
	
	
	
	视频压缩标准 H.264/JPEG
	
	
	

	
	
	
	
	图像尺寸 1440P，1080P,720P，4CIF，CIF，D1
	
	
	

	
	
	
	
	最高帧率 25FPS
	
	
	

	
	
	
	
	图像设置 快门，增益，亮度等可调
	
	
	

	
	
	
	
	网络接口 2 个RJ45 100M 网络接口，支持手拉手网络接线模式
	
	
	

	
	
	
	
	通讯接口 1 个 RS485 接口，2PIN/3.81 接插端子； 蓝牙 4.2，通讯频度 2.4GHz，空旷通讯距离≥10m
	
	
	

	
	
	
	
	外置灯 3 个外置灯，4PIN/3.81 接插端子
	
	
	

	
	
	
	
	电源接口 1 个电源接口，2PIN/3.81 接插端子，支持直流 12V-28V 宽电压供电
	
	
	

	
	
	
	
	整机功率 ≤4W
	
	
	

	
	
	
	
	供电电压 DC 12~28V
	
	
	

	
	
	
	
	工作温湿度 -30～+60 度；<95％（无凝结）
	
	
	

	
	
	
	
	产品尺寸 119.8*104.8*134mm
	
	
	

	
	
	
	
	设备重量 约 0.3Kg
	
	
	

	
	
	
	
	安装 半球式设计，吸顶式桥架安装
	
	
	

	2
	出入口停车产品
	车位相机
	视频车位检测器
	相机内置高亮车位状态指示灯，支持红、绿、黄、蓝、品红、青、白七种颜色，可以自定义不同车位状态的显示颜色。支持三路外置灯扩展.
	个
	150
	

	
	
	
	
	传感器类型 CMOS
	
	
	

	
	
	
	
	镜头焦距 3.6mm
	
	
	

	
	
	
	
	视频车位检测 实时视频车位检测识别智能算法
	
	
	

	
	
	
	
	管理车位数 一车位、二车位、三车位
	
	
	

	
	
	
	
	车牌识别准确率 ≥99%
	
	
	

	
	
	
	
	车位检测时间 ≤5S
	
	
	

	
	
	
	
	车牌检出时间 ≤5S
	
	
	

	
	
	
	
	无牌车检测 支持
	
	
	

	
	
	
	
	LED指示灯 可支持红、绿、黄、蓝、品红、青、白七种颜色
	
	
	

	
	
	
	
	识别车牌类型蓝牌、黑牌、新能源、警牌、单层武警、双层武警、单层军牌、双层军牌、 单层黄牌、双层黄牌、挂车、港牌、澳牌、使馆、领馆、教练牌、民航牌、战区牌等国内标准牌照
	
	
	

	
	
	
	
	曝光时间 1/25s～1/10000s
	
	
	

	
	
	
	
	视频压缩标准 H.264/JPEG
	
	
	

	
	
	
	
	图像尺寸 1440P，1080P,720P，4CIF，CIF，D1
	
	
	

	
	
	
	
	最高帧率 25FPS
	
	
	

	
	
	
	
	图像设置 快门，增益，亮度等可调
	
	
	

	
	
	
	
	网络接口 2 个RJ45 100M 网络接口，支持手拉手网络接线模式
	
	
	

	
	
	
	
	通讯接口 1 个 RS485 接口，2PIN/3.81 接插端子； 蓝牙 4.2，通讯频度 2.4GHz，空旷通讯距离≥10m
	
	
	

	
	
	
	
	外置灯 3 个外置灯，4PIN/3.81 接插端子
	
	
	

	
	
	
	
	电源接口 1 个电源接口，2PIN/3.81 接插端子，支持直流 12V-28V 宽电压供电
	
	
	

	
	
	
	
	整机功率 ≤4W
	
	
	

	
	
	
	
	供电电压 DC 12~28V
	
	
	

	
	
	
	
	工作温湿度 -30～+60 度；<95％（无凝结）
	
	
	

	
	
	
	
	产品尺寸 119.8*104.8*134mm
	
	
	

	
	
	
	
	设备重量 约 0.3Kg
	
	
	

	
	
	
	
	安装 半球式设计，吸顶式桥架安装
	
	
	

	3
	出入口停车产品
	服务器
	车位引导服务器
	用于系统硬件产品连接，数据交互，云平台连接；
	个
	1
	

	
	
	
	
	本地化停车管理；
	
	
	

	
	
	
	
	车牌识别+卡片系统；
	
	
	

	
	
	
	
	稳定、安全、可靠；
	
	
	

	
	
	
	
	LAN接口 5个，1000/100/10Mbps，联接内部局域网（中央控制器、网络显示屏、电脑等）
	
	
	

	
	
	
	
	WAN接口 1个，1000/100/10Mbps，联接物联网智慧网关
	
	
	

	
	
	
	
	外设接口 2个USB2.0接口，1个标准COM口
	
	
	

	
	
	
	
	外形尺寸 标准IU工控机箱：430（长）*280（宽）*46（高）mm
	
	
	

	
	
	
	
	安装方式 标准机房机架安装
	
	
	

	
	
	
	
	工作电源 AC 220V 50～60HZ
	
	
	

	
	
	
	
	最大功耗 25W
	
	
	

	4
	出入口停车产品
	控制器
	中心控制器
	用于连接停车引导网关和节点控制器；
	个
	1
	

	
	
	
	
	数据传输采用单模光纤通讯；
	
	
	

	
	
	
	
	通讯距离远，信号稳定无衰减；
	
	
	

	
	
	
	
	光纤接入，可采用冷切技术，施工便捷成本低；
	
	
	

	
	
	
	
	设备尺寸 295*87*45mm
	
	
	

	
	
	
	
	网络接口 RJ45接口，IEEE802.，10M/100/1000M
	
	
	

	
	
	
	
	光纤接口 SC、ST或FC LED：PER，FX Link/ACT，FDX，TX-100，TX-Link/ACT，FX-100
	
	
	

	
	
	
	
	电源 直流12V
	
	
	

	
	
	
	
	环境温度 0~50℃
	
	
	

	
	
	
	
	存储温度 -20~70℃
	
	
	

	
	
	
	
	湿度 5%~90%，无凝露
	
	
	

	5
	出入口停车产品
	管理器
	节点控制器
	 用于连接中心控制器、车位摄像机、查询机与车位显示屏；
	台
	46
	先按照8个相机对应1个诱导管理器估算

	
	
	
	
	信号传输采用单模光纤，传输距离远，稳定性高；
	
	
	

	
	
	
	
	光纤接入采用冷切技术，施工便捷成本低；
	
	
	

	
	
	
	
	网络接口 RJ45接口，IEEE802.3，10M/100M，可联接车位摄像机
	
	
	

	
	
	
	
	光纤传输 1路SC单模输入，1路SC单模输出
	
	
	

	
	
	
	
	工作电源 输入：AC/220V，50~60Hz ；输出：DC/24V/10A，可给车位摄像机供电
	
	
	

	
	
	
	
	最大功耗 取决于DC输出端联接摄像机数量
	
	
	

	
	
	
	
	产品净重 2.1kg
	
	
	

	6
	出入口停车产品
	超声波探测器
	超声波探测器
	安装调试以及维修保养便捷，探测精度高；
	只
	800
	机械车位探测器，一对一

	
	
	
	
	采用RS485通讯总线，可连接最多32个探测器；
	
	
	

	
	
	
	
	实时监测停车场内车位状况，支持脱离控制器独立工作；
	
	
	

	
	
	
	
	主要起引导司机到空车位停车的作用，具有闪烁功能：停了车的车位亮红灯、没有停车的空车位亮绿灯；
	
	
	

	
	
	
	
	采用高亮节能型LED发光管，亮度高，功耗低；
	
	
	

	
	
	
	
	接线采用插件，连接简单，安装和维护方便；
	
	
	

	
	
	
	
	使用寿命长；
	
	
	

	7
	出入口停车产品
	超声波管理器
	超声波控制器
	1个网口，通过网线连接到节点控制器。
	只
	46
	数量和诱导管理器一致

	
	
	
	
	5个485接口，可接5路超声波探测器，每路最多可接16个探测器。
	
	
	

	
	
	
	
	控制箱内含：采集器PGS-325、电源（24V 14.5A）、空开、风扇等。
	
	
	

	
	
	
	
	箱体尺寸：450*310*120 mm
	
	
	

	8
	出入口停车产品
	车位管理LED显示屏
	出入口显示屏
	AC220V输入(含TCP转485转换器），点阵模块，双色。当车位少于10时，数字显示为红色，当车位为0时，数字和箭头都显示为红色。
	台
	15
	估算：每25个车位对应1个单屏

	9
	出入口停车产品
	车位管理LED显示屏
	出入口显示屏
	
	台
	45
	单双三=1:3:1

	10
	出入口停车产品
	车位管理LED显示屏
	出入口显示屏
	
	台
	15
	单双三=1:3:1

	11
	出入口停车产品
	终端查询机
	显示终端
	32寸高清触摸液晶显示器，红外触摸屏。表面金属烤漆。机体材质：冷轧钢板
	台
	4
	地下两层各2个

	12
	出入口停车产品
	车位余位LED显示屏
	出入口显示屏
	用于对服务器的输出信息进行显示，让车主在及时准确的获悉停车场内车位情况，从而进行快速停车，改善停车场管理效率的同时，节省车主的停车时间，提升客户满意度
	块
	3
	地下两层---两模组

	
	
	
	
	外观尺寸 1800*700*145mm（可定制）
	
	
	

	
	
	
	
	工作温度 -30℃～70℃(LED)
	
	
	

	
	
	
	
	工作电压 AC/220V
	
	
	

	
	
	
	
	最大功耗 小于100W
	
	
	

	
	
	
	
	产品净重 65kg
	
	
	

	13
	停车诱导和反向寻车以上合计
	
	1406
	

	二、出入口道闸控制系统

	14
	出入口停车产品
	物联网智慧网关
	物联网智慧网关
	1.标准1U工控机箱,可安装于机房机架内
	台
	1
	

	
	
	
	
	2.产品已获得著作权和专利证书
	
	
	

	
	
	
	
	3.一个停车场只需配1个网关。
	
	
	

	
	
	
	
	4.预装LINUX系统，现场无需配置。
	
	
	

	
	
	
	
	5.连接云平台专用网关。
	
	
	

	15
	出入口停车产品
	抓拍显示一体机
	抓拍显示一体机
	可识别新能源车牌、黄牌大型车等；
	台
	4
	1个双车道，2个单车道

	
	
	
	
	智能语音提醒、车牌、费用、车牌授权有效期等信息；
	
	
	

	
	
	
	
	自带补光灯，多角度调节，可根据环境光线自动补光；
	
	
	

	
	
	
	
	机身坚固，可用于不同环境下安装使用；
	
	
	

	
	
	
	
	技术参数：
	
	
	

	
	
	
	
	语音播报：全数字语音播报车牌号码、有效期等信息，音量大小可启用白天晚上模式，晚上自动降低音量。
	
	
	

	
	
	
	
	信息显示:支持4行滚动文字广告。
	
	
	

	
	
	
	
	屏幕分辨率:64x64
	
	
	

	
	
	
	
	表面工艺:打磨、除锈、酸洗、磷化、喷粉、高温烘烤等13道工艺
	
	
	

	
	
	
	
	通讯方式:TCP网络通讯
	
	
	

	
	
	
	
	体积大小:高155cm、宽40cm、厚45cm。
	
	
	

	
	
	
	
	最大功耗：45W。
	
	
	

	
	
	
	
	工作电源AC 220V 50～60HZ
	
	
	

	
	
	
	
	面板材料:5mm钢化玻璃
	
	
	

	16
	出入口停车产品
	道闸
	道闸
	1.颜色：和谐黄、幸福蓝、玛瑙褐。
	台
	4
	

	
	
	
	
	2.箱体为2mm厚度的冷轧钢板，表面经过打磨、除锈、酸洗、磷化、喷粉、高温烘烤等13道工艺处理。
	
	
	

	
	
	
	
	3.工作电压：DC 24V
	
	
	

	
	
	
	
	4.直流无刷电机：功率140W
	
	
	

	
	
	
	
	5.闸杆起落时间：1～3秒可调和3-6秒可调两种配置
	
	
	

	
	
	
	
	6.环境温度：-35℃～+70℃
	
	
	

	
	
	
	
	7.相对湿度：小于95%(不凝结水滴状态下)
	
	
	

	
	
	
	
	8.含地感和空开
	
	
	

	17
	出入口停车产品
	停车收费机顶盒
	停车收费机顶盒
	1.用于出口收费、中央收费，安装方便。Linux操作系统，抛弃Windows系统，故障率更低。
	台
	2
	

	
	
	
	
	2.预装LINUX系统，断电异常重启自恢复功能。可查询在场车辆记录、进行交班对帐操作。
	
	
	

	18
	出入口停车产品
	显示器
	显示器
	HDMI接口：支持HDMI接口
	台
	2
	

	
	
	
	
	USB扩展/充电
	
	
	

	
	
	
	
	VGA接口
	
	
	

	
	
	
	
	DP接口
	
	
	

	19
	出入口道闸控制系统以上合计
	
	13
	

	三、平台管理软件

	19
	基础包
	iSecure Center综合安防管理平台(DS)v1.7.0
	
	系统基础包，提供业务应用依赖的基础资源信息及基础服务能力，包括系统基础信息管理、地图应用服务、事件联动应用服务。
	套
	1
	1、支持管理最大组织数2000个，组织层级最大10级；

	
	
	
	
	系统基础信息管理：
	
	
	2、支持管理最大区域数2000个，区域层级最大10级；

	
	
	
	
	系统基础信息管理提供了系统业务应用依赖的基础资源，包括安保用户管理、安保基础数据管理、安保区域管理、安保系统配置、物联设备管理，统一管理了组织、区域、人员、卡片、车辆和物联设备等资源，并提供人车、人卡的关联关系配置能力。
	
	
	3、支持管理最大人员数量5万；

	
	
	
	
	一、组织资源管理
	
	
	4、支持管理最大卡片数量5万；

	
	
	
	
	1、支持组织基础信息的增删改查、导入、导出等功能；
	
	
	5、支持管理最大车辆数量3万；

	
	
	
	
	二、区域资源管理
	
	
	6、支持最大的在线用户数1000个，并发登录用户数50个。

	
	
	
	
	1、支持区域基础信息的增删改查、导入、导出等功能；
	
	
	7、支持最大事件并发处理500条/秒（不带图片）；

	
	
	
	
	三、人员信息管理
	
	
	8、支持联动上墙并发1次/秒；

	
	
	
	
	1、支持人员信息的增删改查、导入、导出，包括人脸、指纹采集；
	
	
	9、支持最大每秒联动100个不同的视频点位进行抓图；

	
	
	
	
	2、支持人员基础信息自定义扩展；
	
	
	10、支持最大每秒联动100个不同的视频点位进行录像；

	
	
	
	
	四、卡片信息管理
	
	
	11、支持联动并发发邮件2封/秒；

	
	
	
	
	1、支持卡片基本信息的增删改查、导入、导出；
	
	
	12、支持短信联动（云信留客短信网关：1-2秒/条；

	
	
	
	
	2、支持人员开卡、退卡、挂失、解挂、换卡及卡扇区加密；
	
	
	短信猫：70字符以下，10秒/条；

	
	
	
	
	五、车辆信息管理
	
	
	70字符以上分条发送，20秒/条；）

	
	
	
	
	1、支持车辆基本信息的增删改查、导入、导出；
	
	
	13、支持最大事件存储7200万条；

	
	
	
	
	六、设备信息管理
	
	
	14、支持管理资源上图数量2万个。

	
	
	
	
	1、提供设备统一接入管理，包括：视频设备、出入口设备、门禁设备、梯控设备、可视对讲设备、食堂消费设备、寻车诱导设备、卡口设备、车载设备、报警设备等。
	
	
	备注：以上是单台服务器部署系统基础规格，超出规格需考虑分布式部署。

	
	
	
	
	七、系统用户管理
	
	
	

	
	
	
	
	1、支持账户基本信息和角色信息的增删改查；
	
	
	

	
	
	
	
	2、支持配置不同角色权限，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限；
	
	
	

	
	
	
	
	3、支持用户组权限分配；
	
	
	

	
	
	
	
	4、支持用户安全管理，可绑定用户mac地址及IP，可自行修改用户密码或者管理员重置密码；
	
	
	

	
	
	
	
	5、支持从Windows域同步用户信息，用于域账户进行平台登录；
	
	
	

	
	
	
	
	八、核心参数配置
	
	
	

	
	
	
	
	1、支持首页菜单自定义展示设置；
	
	
	

	
	
	
	
	2、支持所有设备统一校时；
	
	
	

	
	
	
	
	3、提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置。
	
	
	

	
	
	
	
	图上监控：
	
	
	

	
	
	
	
	图上监控应用以地图可视化模式为各类设备资源提供可视化展示及控制操作，在地图上可展示各类资源点的地理位置，通过接收资源点报警事件，实现报警信息可视化展示。
	
	
	

	
	
	
	
	1、支持地图配置能力，包含在线（高德）、离线GIS地图（高德、自定义）
	
	
	

	
	
	
	
	2、支持资源上图配置能力，实现资源的地图可视化展示及控制操作，资源类型包含监控点、报警输出、报警输入、门禁点、出入口、停车场、传感器、手持视频终端、园区卡口资源、防区、报警输入、报警输出、报警主机IO输出、消防设备；
	
	
	

	
	
	
	
	3、支持事件可视化监控能力，实时展示报警事件，支持历史报警事件查询；
	
	
	

	
	
	
	
	4、支持针对移动GPS设备的轨迹回放能力，如单兵设备；
	
	
	

	
	
	
	
	事件联动：
	
	
	

	
	
	
	
	事件联动提供系统报警事件接收、事件处理、事件联动、事件检索能力，提供场景化的事件联动应用（在“特定条件”下执行“特定动作”），报警事件产生时，可以通过多种方式、多种联动场景提醒安保人员，保障报警事件通知的及时性，包括多种联动方式：视频弹窗、视频上墙、录像联动、云台联动、短信联动、邮箱联动、IO联动、抓图联动、门禁反控联动等。
	
	
	

	
	
	
	
	一、事件联动管理
	
	
	

	
	
	
	
	1、支持事件联动规则配置管理，包括规则增删改查；
	
	
	

	
	
	
	
	2、支持事件规则计划模板，包括全天候模式、工作日模式、周末模式及自定义模式；
	
	
	

	
	
	
	
	3、支持多种报警事件配置联动，包括：14种触发事件类型（包含：视频事件、入侵报警事件、IO事件、门禁事件、停车场事件、可视对讲事件、行车监控事件、梯控事件、动环事件、紧急报警事件、人脸识别事件、卡口事件、消防事件、测温事件）和21种事件联动动作配置；
	
	
	

	
	
	
	
	4、提供7种高级联动规则模版配置，支持配置满足在指定时间段存在多个触发事件类型而联动多个并发动作的场景。
	
	
	

	
	
	
	
	二、事件检索管理
	
	
	

	
	
	
	
	1、支持报警事件自定义时间存储，最长支持36个月存储；
	
	
	

	
	
	
	
	2、支持多种维度检索报警事件，包括：区域、位置、事件源、事件等级、时间、状态等维度；
	
	
	

	
	
	
	
	3、支持事件详情查看，包括抓图、录像等；
	
	
	

	
	
	
	
	4、支持对报警事件进行标记、处理以及导出。
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	出入口车辆放行管理
	iSecure Center综合安防管理平台(DS)v1.7.0
	综合安防管理平台软件V1.0.0
	出入口车辆放行管理通过接入多种出入口道闸设备，利用车牌号码、卡片，实现车辆识别、出入管控等应用，主要提供出入口车道管理、车辆管理、车辆放行规则管理、出入口LED显示和语音播报管理、库内车辆管理、过车记录查询、车流量统计等应用，支持中心和岗亭监控出入口过车实况、道闸反控和语音对讲协助功能
	车道
	4
	1、支持每秒过车处理30条；

	
	
	
	
	一、出入口车道管理
	
	
	2、单个岗亭每秒过车处理3条；

	
	
	
	
	1、支持停车场出入口设备的管理，包含出入口抓拍机、道闸、显示屏等
	
	
	3、单个岗亭可管理车道数9个；

	
	
	
	
	2、支持对停车场的管理，配置停车库的名称、车位数、车道信息、车库管理人员电话
	
	
	4、支持最大管理车道数量60个

	
	
	
	
	3、支持对车道的管理，支持管理车道方向、识别模式（车牌识别、卡号识别）和启用时段
	
	
	5、支持管理最大固定车管理数量3万辆；

	
	
	
	
	二、车辆管理
	
	
	6、支持过车数据最大存储7500万条；

	
	
	
	
	1、支持固定车、临时车、预约车、黑名单车辆的管理
	
	
	7、支持过车数据最大保存时长3年。

	
	
	
	
	2、支持黑名单车辆管控，黑名单车辆进出报警提醒
	
	
	

	
	
	
	
	3、支持预约车管理，按次预约和按时段预约
	
	
	

	
	
	
	
	三、车辆放行规则管理
	
	
	

	
	
	
	
	1、支持嵌套停车场场景下的车辆进出管理和余位统计
	
	
	

	
	
	
	
	2、支持出入口潮汐车道、摩托车车道、混行车道的车道模式
	
	
	

	
	
	
	
	3、支持自动放行、手动放行和单进单出等多种放行模式；支持车位满时固定车辆、临时车辆自动放行
	
	
	

	
	
	
	
	4、支持配置特殊车辆（武警车、警车、使馆车）、车牌类型、车牌前缀，自动放行
	
	
	

	
	
	
	
	5、支持配置节假日车辆自动免费放行
	
	
	

	
	
	
	
	6、支持按车辆群组配置放行规则，按放行时段（全天、按日、按周）配置入场和出场放行权限、车位满是否放行、是否余位统计群组车进行配置
	
	
	

	
	
	
	
	7、支持一户多车。当车主只有一个车位两辆车时，只允许一辆车进入停车场
	
	
	

	
	
	
	
	8、支持车辆满位排队进场，当停车场车位满时，有车辆出场后，
	
	
	

	
	
	
	
	四、出入口显示和语音播报管理
	
	
	

	
	
	
	
	1、支持根据车道类型自定义配置LED屏的显示内容，支持过车显示内容和空闲显示内容，显示内容可自定义配置文字颜色、文字对齐方式、显示方式和显示内容
	
	
	

	
	
	
	
	2、出入口显示屏的空闲显示内容包括：空余车位、当前时间、当前日期及自定义文字
	
	
	

	
	
	
	
	3、出入口显示屏的过车显示内容，可以根据车辆类型配置不同的内容，包括：车牌号码、车辆卡号、车辆类型、入场时间、到期提醒、空余车位、账户余额、车辆分类、一户多车满位及自定义文字
	
	
	

	
	
	
	
	4、出入口显示屏支持根据车道的启用和禁用状态显示对应的图标
	
	
	

	
	
	
	
	5、支持根据车辆类型，自定义配置入场播报、出场播报和放行播报的语音播报内容
	
	
	

	
	
	
	
	6、语音播报的入场播报，包括：车牌号码、到期时间、一户多车满位、欢迎光临/车位已满、车辆分类及自定义文字
	
	
	

	
	
	
	
	7、语音播报的出场播报，包括：车牌号码、车辆卡号、入场时间、收费金额/到期提醒、出场时间、停车时长、余额提醒、车辆分类及自定义文字
	
	
	

	
	
	
	
	五、库内车辆管理
	
	
	

	
	
	
	
	1、支持按停车时长进行库内车辆的查询
	
	
	

	
	
	
	
	2、支持对库内车辆进行车牌校正
	
	
	

	
	
	
	
	3、支持对场内异常车辆的记录进行清理
	
	
	

	
	
	
	
	4、支持对场内无牌车定期自动清理
	
	
	

	
	
	
	
	六、记录查询和统计
	
	
	

	
	
	
	
	1、支持多种记录查询包括：过车记录、停车记录、场内车辆记录、预约记录、班次记录；查询结果支持列表和图片两种方式展示
	
	
	

	
	
	
	
	2、支持车流量按日、月、年、自定义日期，统计停车场车辆进出的车流量总数、平均车流量、峰值车流量
	
	
	

	
	
	
	
	八、岗亭管控
	
	
	

	
	
	
	
	1、支持查看停车场的总车位、剩余车位和预约车位信息
	
	
	

	
	
	
	
	2、支持查看各车道的过车信息，包含过车时间、车牌号、放行状态
	
	
	

	
	
	
	
	3、支持控制车道开闸、常开、关闸
	
	
	

	
	
	
	
	4、支持查看各车道设备的在线状态
	
	
	

	
	
	
	
	5、支持对在出入口的车辆进行校正车牌、修改车辆类型和手动放行。
	
	
	

	
	
	
	
	6、支持查询过车记录、预约车辆、固定车辆信息
	
	
	

	
	
	
	
	7、支持将车辆添加到黑名单
	
	
	

	
	
	
	
	8、支持违章车辆在出入口实现放行限制，并展示违章详情记录
	
	
	

	
	
	
	
	九、中心管控
	
	
	

	
	
	
	
	1、支持查看车道的过车记录，包含过车时间、车牌号码、车辆类型、停车库、入库口等
	
	
	

	
	
	
	
	2、支持远程控制车道，对车道进行开闸、关闸、常开和呼叫的操作
	
	
	

	
	
	
	
	3、支持远程查看各车道设备的在线状态
	
	
	

	
	
	
	
	4、支持出入口票箱、可视对讲发起与中心对讲，中心对车辆进行校正车牌、手动放行的操作
	
	
	

	
	
	
	
	5、支持在中心查看一户多车车辆的车辆信息和在场状态，可通过强制离场操作将已在场内的一户多车车辆改为离场状态
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	停车场车辆收费管理
	iSecure Center综合安防管理平台(DS)v1.7.0
	综合安防管理平台软件V1.0.0
	停车场车辆收费管理主要应用于商业综合体、景区、小区、学校、医院等停车场停车收费场景，提供车辆充值管理、收费规则管理、停车收费方式管理、岗亭收费员交接班管理、收费记录查询、收费报表统计等应用，通过无感支付、自助缴费机缴费、手机端缴费、自助付款码缴费、岗亭人工缴费、中心服务台人工缴费、单兵人工缴费等收费方式，支持现金、支付宝、微信、ETC等多种支付方式
	套
	1
	1、支持无人值守单岗亭可管理车道数20个；

	
	
	
	
	一、车辆充值管理
	
	
	2、收费记录最大存储数量1000万条；

	
	
	
	
	1、支持对车辆进行批量充值、包期充值、对车主进行储值账户充值；支持充值退款和删除包期
	
	
	3、支持记录最大保存时长3年。

	
	
	
	
	2、固定车包期规则支持闲时月包，包期类型可以自定义：可以按照日期、星期设置不同时间段的收费策略，其余时段按照临时车收费
	
	
	

	
	
	
	
	二、收费规则管理
	
	
	

	
	
	
	
	1、支持车辆群组管理，车辆群组收费规则和放行规则配置
	
	
	

	
	
	
	
	2、支持多种收费规则包括：按日夜组合收费，按单位时间段收费，按总计时长收费，按次收费，按停车时间收费，支持跨天连续计时收费，计费时长不按日分割
	
	
	

	
	
	
	
	三、停车收费方式管理
	
	
	

	
	
	
	
	1、支持岗亭缴费，车主出场时，在岗亭客户端缴费，支持现金/支付宝/微信的交付方式，通过扫码枪扫支付宝/微信的付款码进行缴费，并支持小票打印
	
	
	

	
	
	
	
	2、支持人工缴费，车主在场内在中央缴费窗口，进行人工缴费，缴费之后在规定时间内出场。支持现金/支付宝/微信，车主扫描二维码进行支付
	
	
	

	
	
	
	
	3、支持自助寻车机缴费，车主在自助寻车机上寻车时，可以进行缴费，缴费之后在规定时间内出场。支持支付宝/微信，车主扫描二维码进行支付
	
	
	

	
	
	
	
	4、支持收费宝缴费，当道闸故障或场内拥堵时，保安通过手持单兵进行收费，收费后，车辆在规定的时间内出场。支持现金/支付宝/微信，收费宝扫车主的付款码进行收费
	
	
	

	
	
	
	
	5、支持手机H5页面缴费，停车场内张贴二维码，车主通过扫描二维码进入手机H5页面，输入车牌后进行缴费，缴费后，车辆在规定的时间内出场。支持支付宝/微信
	
	
	

	
	
	
	
	6、支持无人值守场景下，无牌车车主，可扫描车道二维码进行车辆进出和自助缴费，有牌车车主扫描车道二维码进行缴费后放行。支持异常情况下，通过票箱/可视对讲机，呼叫中心管理员，中心管理员对车辆进行校正车牌、手动放行、入场人工匹配的操作
	
	
	

	
	
	
	
	7、支持ETC停车付费，支持对接广东、上海、山东、福建、云南、宁夏等省份
	
	
	

	
	
	
	
	8、支持平台中心服务离线后车辆进出仍能正常收费，中心服务恢复后同步收费和出场纪录
	
	
	

	
	
	
	
	四、岗亭收费员交接班管理
	
	
	

	
	
	
	
	1、支持岗亭收费员交接班时，进行应收金额、优惠金额、全免金额和实收金额的交接对账
	
	
	

	
	
	
	
	2、支持在平台查询和统计交接班
	
	
	

	
	
	
	
	五、收费记录查询
	
	
	

	
	
	
	
	1、支持支持多种记录查询包括：充值退款记录、临时车缴费记录、优惠券记录、交接班记录查询
	
	
	

	
	
	
	
	六、收费报表统计
	
	
	

	
	
	
	
	1、支持按日、月、年、自定义时间进行报表统计，报表包含收费报表统计、账户收费报表统计、临时车缴费统计
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	停车场诱导寻车
	iSecure Center综合安防管理平台(DS)v1.7.0
	综合安防管理平台软件V1.0.0
	在商业综合体、智慧园区中，车主进入停车场，通过显示屏余位展示、车位相机灯占用提示，指引车主快速寻找空车位停车。车主出场时，通过移动端和自助设备查找停车位置，规划寻车路线，引导车主找到停车位。
	车位
	1500
	1、支持最大管理车位数1万个；

	
	
	
	
	一、车位诱导
	
	
	2、单楼层最大车位数3000个；

	
	
	
	
	1、支持按车位相机进行车位状态检测、按地磁进行车位状态检测
	
	
	3、每秒钟停车事件处理60条/秒（不带图片）、20条/秒（带图片） ；

	
	
	
	
	2、支持通过抓拍机进行停车区域余位统计
	
	
	4、寻车路线规划响应时间3秒以内；

	
	
	
	
	3、支持将余位发布至入口引导屏和诱导屏
	
	
	5、诱导屏刷新响应时间6秒以内。

	
	
	
	
	二、车位管理
	
	
	

	
	
	
	
	1、支持车位类型管理，支持普通车位、固定车位、VIP车位、新能源车位的占用管控，支持车位占用和停车压线后报警
	
	
	

	
	
	
	
	2、支持泊位记录查询和导出
	
	
	

	
	
	
	
	3、支持车位相机视频预览和录像回放
	
	
	

	
	
	
	
	三、反向寻车
	
	
	

	
	
	
	
	1、支持通过查询机通过车牌号、车位号、时间查询车辆所在位置信息，规划从当前位置到车辆所在车位之间的最短路径，并支持跨楼层寻车
	
	
	

	
	
	
	
	2、支持手机端H5通过车牌号进行车辆所在位置信息查询和最短路径规划
	
	
	

	
	
	
	
	3、支持发布广告图片到自助设备
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	数据中心
	intel双路通用服务器
	服务器
	4210R×1/32G DDR4/1.2T 10K  SAS×2(RAID_1)/SAS_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM
	台
	1
	

	
	
	
	
	 
	
	
	

	
	
	
	
	2U双路标准机架式服务器
	
	
	

	
	
	
	
	CPU：1颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz
	
	
	

	
	
	
	
	内存：16G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存
	
	
	

	
	
	
	
	硬盘：2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘
	
	
	

	
	
	
	
	阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10
	
	
	

	
	
	
	
	PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽
	
	
	

	
	
	
	
	网口：2个千兆电口
	
	
	

	
	
	
	
	其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口
	
	
	

	
	
	
	
	电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源  
	
	
	

	
	
	
	
	机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x729.8mm(深)
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	平台管理软件以上合计
	
	1507
	

	停车诱导和反向寻车+出入口道闸控制系统+平台管理软件合计
	


智慧停车场安全设施、标识标牌及交通划线
	地下车库安全设施

	总序
	名称
	图例
	规格（mm）
	单位
	图纸包含数量
	材质说明
	备注

	1
	定位器
	[image: image1.png]



	560*150*100mm
	个
	1666
	优质橡塑;成模生产，抗老化处
	

	2
	护角
	[image: image2.png]



	800*85*8mm
	个
	1979
	优质橡胶，压撞不烂
	

	3
	轮廓标
	[image: image3.png]



	40×180mm
	个
	116
	优质ABS塑料+高亮反光晶片 
	以现场实际用量为准

	4
	道钉
	[image: image4.png]



	100*100*10
	个
	246
	优质ABS塑料+高亮反光晶片
	

	5
	减速带
	[image: image5.png]



	500*350*40
	米
	240
	优质橡胶;成模生产，抗老化处理
	

	6
	减速带端头
	[image: image6.png]



	150x500x40
	对
	48
	优质橡胶;成模生产，抗老化处理
	

	7
	广角镜
	[image: image7.png]



	φ800
	面
	25
	PC反光镜+防撞抗击
	

	标识标牌

	8
	坡道导向标
	[image: image8.png](€«





	1200*300*1.5mm
	面
	116
	高强度铝板+工程级反光膜；激光裁板,电脑割字,机械贴膜
	

	9
	电梯指示牌
	[image: image9.png]



	600*400*1.0mm
	面
	11
	高强度铝板+工程级反光膜；激光裁板,电脑割字,机械贴膜
	

	10
	楼梯指示牌
	[image: image10.png]



	600*400*1.0mm
	面
	42
	高强度铝板+工程级反光膜；激光裁板,电脑割字,机械贴膜
	

	11
	停车场管理牌
	[image: image11.png]



	1200*2400*1.0
	面
	3
	高强度铝板+工程级反光膜；激光裁板,电脑割字,机械贴膜
	

	12
	停车场出入标示牌
	[image: image12.png]



	600*400*1.0mm
	面
	3
	高强度铝板+工程级反光膜；激光裁板,电脑割字,机械贴膜
	

	13
	室外单立柱
	[image: image13.png]



	1.5×2500×76
	根
	3
	镀锌管组焊；磷化防腐，表面防锈处理
	

	14
	出入口龙门牌
	[image: image14.png]BOHASE 1




	6000*1000*2.0mm
	面
	3
	高强度铝板+工程级反光膜；激光裁板,电脑割字,机械贴膜
	

	15
	限高标杆
	[image: image15.png]



	2.0"x3000㎜
	根
	3
	镀锌管组焊；磷化防腐，表面拷漆贴工程级反光膜
	

	16
	电梯厅指示牌
	[image: image16.png]s





	1200*300*1.5mm
	双面
	12
	高强度铝板+工程级反光膜；激光裁板,电脑割字,机械贴膜
	

	17
	直行出口牌
	[image: image17.png]HAa
Exit





	600*400*1.0mm
	面
	7
	高强度铝板+工程级反光膜；激光裁板,电脑割字,机械贴膜
	

	18
	左转出口牌
	[image: image18.png]H0
Exit





	600*400*1.0mm
	面
	34
	高强度铝板+工程级反光膜；激光裁板,电脑割字,机械贴膜
	

	19
	右转出口牌
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	600*400*1.0mm
	面
	24
	高强度铝板+工程级反光膜；激光裁板,电脑割字,机械贴膜
	

	20
	负二层直行牌
	
	600*400*1.0mm
	面
	3
	高强度铝板+工程级反光膜；激光裁板,电脑割字,机械贴膜
	

	21
	负二层左转牌
	
	600*400*1.0mm
	面
	2
	高强度铝板+工程级反光膜；激光裁板,电脑割字,机械贴膜
	

	22
	负二层右转牌
	
	600*400*1.0mm
	面
	4
	高强度铝板+工程级反光膜；激光裁板,电脑割字,机械贴膜
	

	23
	直行圆牌
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	φ600*1.0mm
	面
	41
	高强度铝板+工程级反光膜；激光裁板,电脑割字,机械贴膜
	

	24
	左转圆牌
	[image: image21.png]



	φ600*1.0mm
	面
	16
	高强度铝板+工程级反光膜；激光裁板,电脑割字,机械贴膜
	

	25
	右转圆牌
	[image: image22.png]



	φ600*1.0mm
	面
	14
	高强度铝板+工程级反光膜；激光裁板,电脑割字,机械贴膜
	

	26
	直行左转圆牌
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	φ600*1.0mm
	面
	30
	高强度铝板+工程级反光膜；激光裁板,电脑割字,机械贴膜
	

	27
	直行右转圆牌
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	φ600*1.0mm
	面
	29
	高强度铝板+工程级反光膜；激光裁板,电脑割字,机械贴膜
	

	28
	双向圆牌
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	φ600*1.0mm
	面
	30
	高强度铝板+工程级反光膜；激光裁板,电脑割字,机械贴膜
	

	29
	三向圆牌
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	φ600*1.0mm
	面
	37
	高强度铝板+工程级反光膜；激光裁板,电脑割字,机械贴膜
	

	30
	掉头圆牌
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	φ600*1.0mm
	面
	7
	高强度铝板+工程级反光膜；激光裁板,电脑割字,机械贴膜
	

	31
	禁行圆牌
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	φ600*1.0mm
	面
	11
	高强度铝板+工程级反光膜；激光裁板,电脑割字,机械贴膜
	

	32
	禁转圆牌
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	φ600*1.0mm
	面
	13
	高强度铝板+工程级反光膜；激光裁板,电脑割字,机械贴膜
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	33
	标牌安装支架
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	600x400
	个
	314
	镀锌管组焊；磷化防腐，表面防锈处理
	

	交通划线

	35
	车位划线
	大车位
	2400*6000
	个
	642
	热熔材料；基面底油处理,高温施划,+反光珠
	

	
	
	大车位
户外地面
	2400*6000
	个
	29
	热熔材料；基面底油处理,高温施划,+反光珠
	

	36
	
	小车位
	2400*5100
	个
	56
	热熔材料；基面底油处理,高温施划,+反光珠
	

	37
	
	微型车位
	2200*5000
	个
	39
	热熔材料；基面底油处理,高温施划,+反光珠
	

	38
	[image: image32.png]



	无障碍车位
	3700*6000
	个
	29
	热熔材料；基面底油处理,高温施划,+反光珠
	

	39
	
	子母车位
	2400*5500+2400*5500
	个
	67
	热熔材料；基面底油处理,高温施划,+反光珠
	

	40
	车位编号
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	160*260
	个
	833
	专用标线漆
溶剂型--反光型--冷涂
	

	41
	车位箭头
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	300*300
	个
	833
	专用标线漆
溶剂型--反光型--冷涂
	

	42
	非机动车位划线
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	1000*2000
	个
	55
	热熔材料；基面底油处理,高温施划,+反光珠
	

	43
	直行箭头
	[image: image36.png]



	3000
	个
	41
	热熔材料；基面底油处理,高温施划,+反光珠
	

	44
	左转箭头
	[image: image37.png]



	3000
	个
	16
	热熔材料；基面底油处理,高温施划,+反光珠
	

	45
	右转箭头
	[image: image38.png]



	3000
	个
	14
	热熔材料；基面底油处理,高温施划,+反光珠
	

	46
	直行左转箭头
	[image: image39.png]



	3000
	个
	30
	热熔材料；基面底油处理,高温施划,+反光珠
	

	47
	直行右转箭头
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	3000
	个
	29
	热熔材料；基面底油处理,高温施划,+反光珠
	

	48
	双向箭头
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	3000
	个
	30
	热熔材料；基面底油处理,高温施划,+反光珠
	

	49
	三向箭头
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	3000
	个
	37
	热熔材料；基面底油处理,高温施划,+反光珠
	

	50
	掉头
	[image: image43.png]



	3000
	个
	7
	热熔材料；基面底油处理,高温施划,+反光珠
	

	51
	斑马线
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	2500*300
	米
	340
	热熔材料；基面底油处理,高温施划,+反光珠
	

	52
	禁停网格
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	线宽150
	米
	576
	热熔材料；基面底油处理,高温施划,+反光珠
	

	53
	通道线边线中心线
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	线宽150
	米
	5899
	热熔材料；基面底油处理,高温施划,+反光珠
	

	以上地下车库安全设施仅供参考，最终安全设施以现场实际用量为准


